**附件6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **平台模块** | **功能** | **详细说明** |
| 预检分诊多码合一系统 | 流调小程序 | 用户个人信息管理 |  |
| 扫描流调码填写问卷 | 微信扫一扫或微信直接搜索流调小程序 |
| 显示用户流调状态 | 支持显示用户流调状态 |
| 一码通行 | 流调结果全天有效，无需多次/重复填写信息 |
| 敬老版（字体放大） | 针对老人看不清字的问题，可以切换敬老版 |
| 支持查看历史流调信息 | 小程序支持回溯之前所有填报的流调信息 |
| 支持代他人填写 | 支持代无智能手机人员进行流调信息申报 |
| 流调结果查看 | 通过刷身份证、扫描流调结果二维码均可查看已填报人员最新流调状态 |
| 流调后台 | 数据驾驶舱 | 1、支持对流调信息中各项指定数据及趋势图的实时显示与查看2、记录数据包括：总体人流量、绿码状态人流量、红码状态人流量、黄码状态人流量3、后台标记异常人员，异常人员一旦扫码即可触发预警通知，提示安保人员注意堤防。 |
| 流调点管理 | 1. 设置多个流调点
2. 关联流调信息问卷
3. 流调点状态管理
 |
| 流调问卷管理 | 设置题目、关联题目、实时编辑 |
| 流调数据查询管理 | 1、来院人员信息2、获取流调结果3、查看问卷详情4、数据导出 |
| 系统账户管理 | 管理后台管理人员用户账户 |
| 21.5寸流调立式验码机(硬件) | 对流调小程序状态进行验证，实现多码合一 | 支持显示用户流调状态、健康宝状态、核酸检测状态、疫苗接种状态；显示状态合码以及每一项具体状态 |
| 支持身份证验证（健康宝、核酸、疫苗状态） | 通过刷身份证校验健康状态，填写流调信息 |
| 支持凭条打印 |  |
| 代他人信息流调填报 |  |
| 支持流调表选项一键全否 |  |
| 屏幕规格 | 屏幕尺寸：21.5寸TFT LCD色彩：16.7M种颜色分辨率：1080 \* 1920亮度：400cd/㎡对比度：1200:1 |
| 触控规格 | 触控技术：电容屏触摸点：10点触控定位精度：＜2mm，无漂移响应时间：＜3ms保护功能：防水、防尘、防暴、防刮擦 |
| 身份证识别 | 射频技术：符合ISO14443 Type B标准保密模块：居民身份证验证安全控制模块（身份证核查系统专业模块） |
| 嵌入式热敏打印机半切 | 打印方式：热敏打印打印速度：100mm/s（MAX）打印纸宽：58mm |
| 安装方式 | 立式支架 |
| 实施、培训及售后 | 系统实施、培训及售后 |  |